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采购需求

（一）需实现的功能或目标
    实现工具智能化自助管理，工具借还、查找、盘全流程由系统自动化完成，减少工具管理人员和维修人员工具管控耗时。
（二）需执行的国家、行业、地方或其他标准规范
1. 机械安全：柜体防护执行IP65防水防尘国家标准；钣金、柜体加工遵照《钢制柜体通用技术条件》；承重结构符合工业重型工装设备国标。
2. 电子电气：标准供电：100-240V AC 50/60Hz 市电。
3. 射频通信：RFID射频模块遵循ISO18000-6C国际射频协议、UHF超高频射频行业规范；无线通讯（WiFi/4G/5G）符合无线电管理相关国标。
4. 航空维保：产品适配民航飞机维修现场作业环境，满足机务工具资产管理相关民航行业管控规范。
5. 环保涂装：柜体表面喷涂、防腐工艺遵照工业涂装环保相关地方及国标要求。
（三）需满足的数量、质量、安全、技术规格等需求
1.采购数量：工具自助领用柜 2 套，配套工具扫描查找设备，用于遗失工具搜寻。
2.质量档次要求：采用工业航空级重型工装标准，柜体钣金使用冷轧镀锌钢板，具备耐磨耐油污、抗腐蚀、抗形变性能；工控、RFID 读写头等核心器件选用工业级配件，可适应车间高低温、油污、震动等恶劣工况。管理软件为原厂自研，操作系统提供永久正版授权；配套管理软件授予我方永久、不可撤销、非独占正版使用权，供方提供软件终身运维，完整开放数据对接接口，软件著作权归供方。
3.安全需求： （1）机械安全：采用航空维修专用锁具，非普通快递柜锁，意外断电自动落锁；具备机械手动开锁、应急电源两套应急解锁方式。 （2）电气安全：配置独立漏电保护空开，柜体可靠接地；工控、RFID 模块具备过压、过流、短路、防雷防护；供电回路设有断电保护，异常断电自动切断弱电模块，防止器件烧毁。 （3）数据安全：系统支持自动备份与断电数据保护，所有异常操作留痕，完整保存全量操作日志。 （4）作业安全：对工具超期未还、未归位实时报警，防范工具遗失上机风险；柜间布置间距不小于 40cm，规避射频信号串扰。
4.核心技术规格 （1）柜体：外形约 5000mm（宽）×700mm（深）×1800mm（高），单 / 双开门，划分为 4 个区域，每区不少于 6 层 RFID 通扫抽屉，单层抽屉承重≥45kg，符合人体工学。 （2）工控主机：Windows 系统，8 核 CPU、32G 内存、存储≥300G；配置 15.6 寸 1080P 触控屏，响应时间＜1s，支持至少两人同时操作。 （3）RFID 识别：遵循 ISO18000‑6C 协议，整柜识别正确率≥99%；单抽屉识别≤3 秒、单区域识别≤6 秒，支持错放检测，RFID 漏波距离＜1cm。 （4）身份核验：集成人脸识别、扫码、账号密码三种登录验证方式。 （5）视频监控：400 万像素高清摄像头，红外监控距离 30 米，无监控死角，内置拾音。
5.软件功能需求：以不同颜色可视化展示工具借出、报修状态；提供界面 + 语音双模式归还引导；可对工具串层 / 串柜错放、柜门久未关闭进行告警；单机支持 Excel 批量导入导出工具数据，联网状态可对接我方 AMMS 系统。
（四）交付或实施的时间和地点
1. 交付地点：青岛胶东机场山航工程技术公司。
2. 交付周期：到货后15日历天内完成硬件安装、软件部署、AMMS系统对接调试。
（五）需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期限
硬件设备：整体质保1年。供方需交付智能工具领用柜全套定制管理软件，授予采购方永久、不可撤销、非独占正版使用权；预装操作系统提供永久正版授权，无后续订阅使用费；供方提供软件终身运维服务；完整开放系统数据对接接口，支持与甲方机务AMM平台对接。软件知识产权归属供方所有。
 2. 售后响应效率 
（1） 7×24全天候客服热线全年对接故障报修；远程无法解决故障时24小时内工程师到场处置。
（2）终身成本价备件更换，质保内因供方软硬件问题产生的维修、更换、人工费用全部由供货方承担。
3. 配套服务
（1）免费提供项目全部拟放置工具RFID标签开槽镶嵌，并提供100张备用RFID标签；免费EVA 手工刻模 + 系统布局配置（捆绑服务）：供方上门完成抽屉内衬刻模、系统内工具位置预设。
（2）免费提供不少于20人次全流程实操培训，配套全套操作、故障排查文档。
（六）验收标准
1. 样机试用验收：试用期满3个月，样机全功能满足技术规格、对接AMMS系统稳定运行、各项识别/续航参数达标，方可启动设备到货验收。
2. 到货初验：所有设备外观、尺寸、配件、出厂合格证、资质文件齐全。
3. 软硬件调试验收：全部设备进场安装后，完成单机调试、AMMS接口全量对接测试，离线/在线双模式功能全部达标；系统数据双向同步无误。
4. 现场实操验收：选取多班组全周期试运行，借还、盘点、预警、报修、报表全业务落地，满足现场机务实际使用要求。
5. 资料交付验收：交付产品说明书、相关图纸、培训手册、售后文档，免费完成全部培训授课并颁发培训合格证书。
6. 质保落地验收：供方明确质保细则、驻场维保方案并签订质保协议。
（七）依据项目特点需提供的其他信息
1. 中标供方须免费完成AMMS系统接口开发、软件升级适配、网络安全渗透测试、配套服务器部署，接口开发、软件升级、服务器采购、安全测试相关费用全部包含在合同总价内。
2. 供方交付时提供详细运维文档、系统二次开发接口文档，提供系统运维转移培训。

