

三段式串联重载皮带输送机技术参数及要求
一、整机结构尺寸
1. 结构形式：三段独立输送单元串联结构，支持单段独立运行、三段联动同步输送
2. 单段机身长度：≥3m；整线总长约10m
3. 有效输送台面宽度：≥1000mm
4. 标准台面基准高度：500mm
5. 分段结构：第一段输送机配置电动升降机构，可电动调节台面高度、倾斜角度；第二、三段为固定式高度加固机架
二、输送承载性能
1. 单段额定承载重量：300KG，可长时间满负载连续输送，满载运行无卡顿、闷机、抖动、跑偏问题
2. 驱动调速：每段配置独立驱动单元、独立启停控制、独立变频调速系统，动力输出稳定
3. 输送带规格：EP200聚酯平皮带，厚度6~8mm，具备防滑、耐磨、抗拉伸性能
4. 运行噪音：整机静音配置，电机、传动部件、托辊均采用静音配件，适配室内低噪作业环境
三、机架材质与工艺
1. 机架主材：加厚碳钢方管整体焊接成型
2. 表面处理：经除锈、喷砂、烤漆工艺处理，无变形、焊缝缺陷、漆面脱落问题
3. 辅助结构：托辊加密排布；机身两侧设置货物防掉落挡板；缝隙密封防夹结构全覆盖，整机无清洁死角，便于日常清理维护
四、安全防护系统
1. 通用安全配置：整机急停保护、负载过载保护、皮带防跑偏装置、机身防夹防护、货物防掉落挡板
2. 升降专属保护：第一段升降机构配备限位保护，升降动作平稳无冲击
3. 控制操作：支持分段独立启停、点动控制，三段联动运行逻辑稳定可靠
五、电气控制系统
1. 控制布局：每段配备独立控制回路，配套独立控制柜，线路布线规整规范
2. 元器件标准：电机、变频器、各类电控元器件选用正规知名品牌产品
3. 合规要求：电气控制系统、电机、变频器、布线整体符合工业电气设备安全规范
六、执行标准规范
1. 整机机械结构设计、生产制造、安装符合通用工业皮带输送机国家及行业安全标准
2. 安全防护结构满足工业机械设备防夹、防坠落、安全警示相关标准要求
3. 设备生产工艺、出厂检验验收遵循国内通用工业设备制造验收标准
七、随机交付资料
供货时同步提供纸质+电子版全套资料：设备合格证、电气原理图、设备安装图纸、操作使用说明书
八、使用环境及设备硬性要求
1. 适用场景：室内常温航材库房，用于航材物资水平转运、库房搬迁常态化输送作业
2. 设备品质：整机为全新原厂设备，不得使用翻新、二手、改装零部件；设备结构坚固简洁，适配长期连续工业作业
九、供货、安装及售后技术服务要求
1. 实施服务：供方负责设备送货上门、现场整机安装、设备调试、全功能检测调试，相关费用包含在总报价内
2. 质保服务：明确整机整体质保期限，以及电机、变频器、皮带、电控元件等核心部件分项质保年限；质保期内免费上门检修、更换故障配件
3. 售后保障：明确售后故障响应时效、标准维修流程、长期备品备件稳定供应渠道
4. 现场培训：设备安装完成后，现场免费开展操作人员设备使用、日常保养维护培训
十、验收标准
1. 外观结构验收：机架焊接、喷砂烤漆、加密托辊、防掉落挡板、防夹密封结构完整无缺陷
2. 性能功能验收：分段独立/联动运行、升降调节、满载输送、静音运行、各类安全保护功能全部灵敏有效
3. 整体验收：全部技术参数、功能、安全指标满足采购需求，连续试运行无故障后方可验收通过

