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	设备名称
	设备型号
	设备参数
	数量

	防爆型红外枪型摄像机
	大华                DH-EPCAW203UE
	200万像素1/2.9英寸CMOS；分辨率1920×1080；3倍光学变倍（3mm~9mm）；彩色0.05lux/黑白0.005lux超低照度；H.265编码；红外补光距离40米；支持绊线/区域入侵等智能检测；IP68防护等级；6000V防雷保护；支持DC12V/POE供电；不锈钢304材质，防爆标志ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T80℃
	台

	网络枪式摄像机
	大华                  DH-IPC-HFW52XYZM-ABCDE
	200万星光级1/2.8英寸CMOS；分辨率1920×1080；H.265编码；支持绊线/区域入侵等智能检测；支持走廊模式/宽动态/3D降噪；支持DC12V/POE供电；IP67防护等级
	台

	网络半球式摄像机
	大华                                           DH-IPC-HDBW2233-AE/                                 DH-IPC-HDW1230C-A
	200万星光级1/2.8英寸CMOS；分辨率1920×1080；H.265编码；支持超星光/宽动态；支持音频/报警/SD卡接口；支持12V电源返送（可外接拾音器等设备）；支持POE供电
	台

	6T企业级监控专用硬盘
	西数/希捷                     ST6000NM
	6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3
	个

	16口Poe交换机
	海康威视           DS-3E0318P-E/M(B)
	16个百兆PoE电口+1个千兆电口+1个千兆光电复用口；交换容量7.2Gbps；包转发率5.356Mpps；MAC地址表4K；PoE总功率130W；9-16口支持250米远距离传输；支持IEEE 802.3af/at；6KV防浪涌保护；工作温度-10℃~55℃
	台

	8口Poe交换机
	海康威视          DS-3E0109P-S
	8个百兆PoE电口+1个百兆电口；背板带宽1.8Gbps；MAC地址表4K；单端口最大供电30W，整机最大供电120W；支持IEEE 802.3af/at；支持网络延长模式（250米）；端口防雷4KV；工作温度0℃~40℃
	台

	5口Poe交换机
	海康威视          DS-0505P-E
	4个千兆PoE电口+1个千兆上联口；交换容量10Gbps；包转发率7.44Mpps；MAC地址表2K；PoE总功率60W；单端口最大供电30W；支持IEEE 802.3af/at；6KV防浪涌保护；工作温度0℃~40℃
	台

	24口Poe交换机
	大华                  DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR
	24个千兆PoE电口（Port1-24）+2个千兆上行电口（Port25-26）+2个千兆上行SFP光口（Port27-28）；交换容量56Gbps；包转发率41.664Mpps；包缓存4.1Mb；MAC地址表8K；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3X、IEEE802.3ab、IEEE802.3z网络标准；支持IEEE802.3af/at/Hi-PoE/IEEE802.3bt PoE协议；PoE总功率360W；红口支持60W Hi-PoE与90W IEEE802.3bt供电；支持八芯供电；支持智能PoE功耗管理策略；内置电源，支持100-240V AC宽电压输入，满载功率360W；空载功耗8W；工作温度-10℃～+55℃；非网管型交换机；金属外壳，标准机架式（440mm×300mm×44mm）；产品重量3.52kg
	台

	光纤收发器
	长飞/大华                     DH-8AD977-F
	1口千兆光纤收发器；工业导轨式；单模单纤；FC接口；传输距离20公里；支持全/半双工自动协商
	个

	门禁控制器
	大华               DH-ASC1204C-D
	四门双向控制器；支持10万持卡者、15万条记录；支持卡/密码/指纹组合开门；TCP/IP通讯；支持RS485和韦根协议；20路输入（锁状态×4+门磁×4+出门按钮×4+报警×8）；12路继电器输出；32位处理器+16M FLASH存储；工作温度-30℃~+60℃
	个

	磁力锁            
	大华                  DH-ASF280B
	280kg×2双门磁力锁；锁体尺寸500×47×26mm；吸板尺寸180×38×11mm；工作电压DC12V/DC24V；工作电流480mA/240mA；内置反向电流保护；断电开门；高强度合金铝壳
	个

	门禁读卡器
	大华                    DH-ASR1201D
	13.56MHz MIFARE读卡；RS485/韦根34/26协议；读卡距离1-3cm；电源输入DC 9-15V；额定电流100mA；LED指示灯+蜂鸣器；IP55防护等级；工作温度-30℃~+60℃
	个

	出门开关
	中智瞳
	标准出门按钮开关
	个

	闭门器
	坚朗                 Wbbm10013
	标准闭门器
	个

	门禁电源
	永明
	14.2V/3.2A；13.8V/1A双输出
	个

	热镀锌监控立杆
	视明通
	3.5米高度；热镀锌材质
	个

	室外防水设备箱
	视明通
	500×400×180mm；室外防水型
	个

	光跳线及尾纤
	长飞
	电信级
	个

	8口终端盒
	长飞
	电信级
	个

	光耦合器
	长飞
	电信级
	个

	光纤熔接点
	
	
	点

	六类网线
	国标
	CAT-6六类非屏蔽网线
	米

	电源线
	
	RVV-2×2.5铜芯聚氯乙烯护套电源线
	米

	电源适配器
	
	标准DC电源适配器
	个

	维保人工费
	
	人天
	人天



