
[bookmark: _GoBack]（一）设备参数
所采购设备具体包含：4台数据中心服务器接入交换机设备。
	设备1
	数据中心服务器接入交换机设备
	数量

	指标项
	详细说明
	4台

	交换容量
	交换容量≥756Gbps
	

	转发性能
	转发性能≥252Mpps
	

	硬件规格
	高度1U，固定接口交换机
	

	
	交流电源模块≥2个
	

	
	模块化风扇≥2个
	

	
	具备前后、后前风道
	

	
	工作环境温度0ºC～40ºC
	

	软件规格
	整机最大路由地址表≥32K
	

	
	整机最大ARP地址表≥32K
	

	
	整机最大MAC地址表≥64K
	

	端口配置要求
	10GE光接口≥4个，光接口满配光模块
	

	
	1000BASE-T口≥48个
	

	二层功能
	具备基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN
	

	
	具备QinQ
	

	
	具备DLDP
	

	
	具备动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项
	

	
	具备二层虚拟接口
	

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议
	

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议
	

	
	支持IPv6 ND、支持路径MTU发现 
	

	
	支持GRE隧道 
	

	QoS
	具备L2~L4协议包过滤功能和流分类功能
	

	
	具备基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类
	

	
	具备ACL、CAR、优先级重新标记、队列
	

	
	支持端口收发报文进行限速
	

	
	具备流量整形功能
	

	可靠性
	具备VRRP 功能
	

	
	具备跨设备链路聚合（M-LAG、vPC、DRNI）技术
	

	
	具备STP/RSTP/MSTP
	

	
	支持横向堆叠虚拟化技术
	

	数据中心特性
	[bookmark: OLE_LINK1]具备BGP-EVPN特性，可进行跨数据中心大二层及分布式统一网关的部署
	

	
	支持Telemetry
	

	安全性
	具备黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击功能
	

	
	具备端口隔离，包含基于VLAN的隔离功能
	

	
	具备AAA、Radius和TACACS认证
	

	
	具备DHCP Snooping功能
	

	虚拟化
	具备将多台设备虚拟为一台设备的功能,即具备堆叠功能
	

	组播
	支持IGMP Snooping、MLD Snooping
	

	
	支持IGMP、IGMP Proxy
	

	配置和维护
	支持sFlow
	

	
	支持端口镜像，不小于4组；支持本地镜像
	

	
	支持远程端口镜像ERSPAN
	

	
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH
	

	
	支持配置回滚
	

	
	支持零配置技术，配置自动下发
	


（二）服务要求
1.送货、安装服务
供应商接到山航正式送货通知后，于10个工作日内将交换机、配套原厂光模块、机架附件、赠送辅材等全部货品送达山航指定位置；货物运输、卸货费用全部由供应商承担，到货后安排原厂技术工程师上门完成上架安装、设备上电、基础配置调试、链路连通测试等工作，确保设备可按要求接入山航现网。
2.设备质保服务
设备（含赠送件）质保期为硬件原厂商5年质保服务；质保期内免费提供原厂硬件质保服务、软件升级服务。质保期内，设备出现故障的，应2小时到达现场，6小时修复。如不能及时修复的，应12小时内提供备用设备。
3.备机/备件服务
供应商常备库存备货，针对本项目采购交换机机型，常备同型号整机备用交换机不少于1台、常用规格原厂光模块、电源、风扇等易损备件足量储备；对应型号设备原厂停产后，供应商持续保障备品备件供货及维修服务。	
4.日常巡检
提供标准“4次/年”的对系统主动预防性巡检服务。在巡检服务结束后，通过对系统运行的环境、系统软硬件运行情况等进行分析，提出系统风险分析以及预防建议，提供《巡检服务报告》。
5.培训服务
供应商应当在山航指定时间和地点,对山航系统维护人员提供4次每次不低于1小时的免费培训，内容包括但不限于网络设备、网络安全设备基础知识，基本原理、常用命令、日常维护、注意问题等内容。
（四）验收标准
交换机硬件参数、端口规格、性能指标完全响应采购需求，整机通电运行稳定，各项路由/交换协议、VLAN、链路聚合等业务功能调试正常，可平稳接入山航现有网络架构。
