
[bookmark: _GoBack]1、所采购网络设备具体包含：
	序号
	设备
	数量

	1
	园区网核心交换机
	2

	2
	办公网、无线POE接入交换机（48口）
	8

	3
	办公网、无线POE接入交换机（24口）
	3

	4
	办公网、无线POE接入交换机（16口）
	9



2、 设备技术参数
2.1、核心交换机2台
	指标项
	指标要求

	★硬件规格
	交换容量最低值≥2.4Tbps

	
	包转发率最低值≥670Mpps

	
	配置支持24个SFP千兆光口和20个千兆电口，（配置16个千兆单模光模块），4个SFP+万兆光口（配置4个万兆多模光模块）

	二层功能
	支持VLAN划分

	
	支持端口聚合，支持动态、静态聚合

	
	支持STP、RSTP、MSTP

	
	支持ACL

	三层功能
	支持IGMP V1/V2/V3

	
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP

	
	支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

	
	支持PIM-DM/SM

	SDN功能
	支持SDN协议

	
	支持VXLAN 集中式网关三层互通

	
	支持SDN控制器纳管

	可靠性
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	
	支持并配置冗余风扇框

	
	支持并配置冗余电源模块

	
	支持跨设备间链路聚合，提升链路可靠性，提供官网截图证明

	安全性
	支持CPU保护

	
	支持ARP防攻击

	
	支持OSPF协议MD5加密

	管理及维护
	支持SNMP协议

	
	支持telnet/SSH 



2.2、办公网、无线POE接入交换机（48口）8台
	指标项
	指标要求

	★硬件规格
	交换容量最低值≥670Gbps

	
	包转发率最低值≥200Mpps

	
	千兆电口(POE+)≥48个、SFP+万兆光口≥2个（配置2个千兆单模光模块）

	二层功能
	支持VLAN划分

	
	支持端口聚合，支持动态、静态聚合

	
	支持STP、RSTP、MSTP

	
	支持ACL

	三层功能
	支持IP分片和重组

	
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF

	
	支持IPv6静态路由、OSPFv3

	
	支持PIM-DM/SM/SSM、IGMP

	SDN功能
	支持SDN协议

	
	支持SDN控制器纳管

	可靠性
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	安全性
	支持CPU保护

	
	支持ARP防攻击

	
	支持OSPF协议MD5加密

	管理及维护
	支持SNMP协议

	
	支持telnet/SSH 


2.3、办公网、无线POE接入交换机（24口）3台
	指标项
	指标要求

	★硬件规格
	交换容量最低值≥670Gbps

	
	包转发率最低值≥170Mpps

	
	千兆电口(POE+)≥24个、SFP+万兆光口≥4个（配置4个千兆单模光模块）

	二层功能
	支持VLAN划分

	
	支持端口聚合，支持动态、静态聚合

	
	支持STP、RSTP、MSTP

	
	支持ACL

	三层功能
	支持IP分片和重组

	
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF

	
	支持IPv6静态路由、OSPFv3

	
	支持PIM-DM/SM/SSM、IGMP

	SDN功能
	支持SDN协议

	
	支持SDN控制器纳管

	可靠性
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	安全性
	支持CPU保护

	
	支持ARP防攻击

	
	支持OSPF协议MD5加密

	管理及维护
	支持SNMP协议

	
	支持telnet/SSH 


2.4、办公网、无线POE接入交换机（16口）9台
	指标项
	指标要求

	★硬件规格
	交换容量最低值≥670Gbps

	
	包转发率最低值≥100Mpps

	
	千兆电口(POE+)≥16个、SFP千兆光口≥2个（配置2个千兆单模光模块）

	二层功能
	支持VLAN划分

	
	支持端口聚合，支持动态、静态聚合

	
	支持STP、RSTP、MSTP

	
	支持ACL

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF

	
	支持IPv6静态路由、OSPFv3

	
	支持PIM-DM/SM/SSM、IGMP

	SDN功能
	支持SDN协议

	
	支持SDN控制器纳管

	可靠性
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	安全性
	支持CPU保护

	
	支持ARP防攻击

	
	支持OSPF协议MD5加密

	管理及维护
	支持SNMP协议

	
	支持telnet/SSH 



