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面部识别道闸系统项目采购需求
一、需实现的功能或目标
系统要通过先进的AI视觉识别技术，构建高效、安全、便捷的出入口管控体系，替代传统门禁的烦琐操作，实现双通道出入口的智能化管理，具体功能及目标如下：采用AI视觉技术搭建双通道智能门禁，替代传统门禁，实现智能出入口管理：
    （一） 人脸识别适配口罩、暗光场景，识别率≥99%，支持多种核验方式；
    （二）支持双通道入口管控，人员进入时需在对应通道完成人脸验证；出口无需核验可直接离开。实现“一人一识别”，支持临时访客登记。
    （三）按部门、岗位、时段分级分配通行权限，支持批量调整；
    （四）自动留存不少于15万条通行记录，断网可缓存、联网同步，多条件查询追溯；
    （五）虚假人脸、非法闯入、设备断网等异常声光报警并推送提醒，报警记录存档；
    （六）电脑、手机端远程管理，可批量录入人脸、远程调控设备权限；
    （七）人脸数据本地存储，落实人脸信息保护法规，保障合规。
二、需执行的国家、行业、地方或其他标准规范
本项目设计、设备选型、施工、调试及运维全过程严格遵循国家法律法规、国家标准及安防行业相关规范，全面满足网络安全、数据安全、个人生物信息保护、安防工程施工、电气安装、人脸设备技术及系统安全防护等合规要求，保障系统安全、稳定、合法运行。
   （一）国家层面
    严格遵守网络安全、数据安全、个人信息保护相关法律及人脸识别管理相关规定，落实网络安全等级保护、安防工程、建筑电气施工、人脸数据格式等国家标准，规范人脸信息采集、存储、传输与使用流程。
   （二）行业层面
遵循出入口控制、人脸识别门禁终端、安防防雷、生物识别系统安全评估等公安行业标准，保证门禁设备性能、识别精度、防雷防护、信息安全防控全部符合行业技术要求。
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（一）数量需求
核心设备数量如下（具体可根据实际场景微调）：
1、人脸识别门禁一体机：2台（双通道核心识别设备）；
2、门禁控制器：2台（控制门禁翼闸开关、联动设备，与一体机协同工作）；
3、翼闸3套（单翼2套，双翼1套），通过控制器控制翼闸的开关，确保通道的开关；
4、出门按钮：2个（授权人员内部出门使用，方便快捷）；
5、辅助设备：1套（含电源线、网线、线槽、声光报警器等，保障系统正常运行）；
6、管理软件：1套（含PC端管理平台、实现全流程管理）。
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配置中高端门禁系统，选用产品具备国家安防产品检测报告、人脸识别设备符合国标 GB/T 38671，兼顾实用、稳定、安全。
    （三）安全需求
    1、人脸数据合规加密存储，按需采集，符合人脸识别相关法规；
    2、设备带防拆、防撬报警，强制强密码，线缆辅材阻燃；
    3、平台分级权限管控，具备防入侵防护，满足等保二级标准；
    4、虚假人脸、非法闯入等异常自动声光报警并推送提醒。
四、交付或实施的时间和地点
（一）实施时间
[bookmark: heading_16]整体实施周期约15个工作日，实际施工时可根据现场具体情况及我方需求微调。
（二）交付及实施地点
1、实施地点：山东省烟台市蓬莱国际机场空港二路5号，指定的双通道出入口位置；
2、交付地点：与实施地点一致，系统验收合格后，在指定地点完成设备、资料的正式交付。
五、需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）服务标准
1、施工：持证人员按规范施工，保护原有设施、做好安全防护，完工后清理现场。
    2、调试：专业人员全功能检测排障，调试完毕出具完整调试报告。
    3、培训：实操全覆盖教学，配套操作手册；质保期内应我方需求（如管理人员调整）可免费补充一次培训。
    4、售后：7×24小时技术支持，故障及时上门，定期回访并提供优化方案。
    5、 合规：协助人脸信息合规备案，提供评估模板，满足人脸识别相关法规要求。
    6、质保期：系统整体质保期不低于1年，自验收合格之日起计算；质保期内，所有设备（人为损坏、不可抗力损坏除外）出现质量问题，免费维修、更换。
7、系统升级：质保期内软件免费升级，期满升级按需合理收费。
   （二）服务效率
    1、故障响应：1小时内对接，普通故障3小时远程解决，硬件故障24小时上门，偏远地区最长48小时。
    2、调试时效：设备装好后2日内完成调试，问题即时整改。
    六、验收标准
验收分阶段（施工、调试）与最终验收，供方配合，按国标、行业规范及双方约定执行。
    1、 阶段验收：完工核查施工工艺；调试检测全部系统功能，合格进入试运行。
    2、 最终验收：系统连续试运行48小时无故障后开展，核查系统功能、识别性能、数据安全、合规性，移交全套竣工资料并确认培训成效。
    验收不合格供方3日内整改重验，全部达标签署验收单交付。
七、其他
保密条款：供应商需对我方提供的人员信息、现场信息、系统数据等保密，不得泄露给第三方，否则要承担相应赔偿责任。
	序号
	产品名称
	产品需求
	单位
	数量

	1
	人脸识别一体机
	验证方式：支持人脸识别及多种验证方式。
门禁权限：反潜回。门禁报警：非法开门报警、门未关报警。
使用环境：室外（防水、无冷凝）;机器尺寸：以现场测量为准。                                安装：适配立柱 / 壁挂，机身宽度300mm–450mm，具体以现场测量为准。
	台
	2

	2
	翼闸
	安全模式：闸翼断电自动打开，通电自动闭合。
通道宽度：通道净宽 0.8–1.2m，具体以现场测量为准。
门体材质：红/蓝/透明翼板；
闸开关时间;0.5-60秒可调；
	套
	3

	3
	软件管理平台
	云平台部署或本地化部署均可
	套
	1

	4
	线材辅料
	线材辅料及内部网络调整
	批
	1

	5
	安装调试费
	含破路施工、闸机地面找平处理
	批
	1

	备注
	1.以上报价含税；含物流运费；

	
	2.以上报价有效期为  180天  ，供货周期为15个工作日  ；

	
	3.以上报价硬件设备质保为12个月（不包括人为损坏），配件保修期为 12个月 保修期外支付服务费用；

	
	4.以上报价产品保修期内提供免费技术支持。



