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	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1 
	室内机
	台
	1028.00 

	2 
	室外机
	台
	190.00 

	3 
	多联机系统
	套
	93.00 

	4 
	全热交换器
	台
	2.00 

	5 
	整体式屋顶机
	台
	6.00 

	6 
	滤网（520*357*21）
	片
	15.00 

	7 
	滤网（585*418*21）
	片
	45.00 

	8 
	滤网（780*690*21）
	片
	8.00 

	9 
	除湿机
	台
	8.00 

	10 
	超高层室内机
	台
	29.00 



	中央空调系统维保内容

	类别
	服务项目
	具体工作内容
	频率/响应标准
	交付成果/备注

	季前准备
	换季检查   与保养
	1. 系统压力、密封性检测；
	每年2次                      （夏前、冬前）
	提供维保报告，含设备状态、参数记录

	
	
	2. 电气控制系统检查（接触器、传感器、线路）；
	
	

	
	
	3. 室外机清洗；冷凝器清洗。
	
	

	
	
	4. 运行参数调校与记录。
5. 屋顶机滤网更换。
6. 压缩机检查压缩机运行状况，是否有噪音、卡缸、损坏等；检查绝缘电阻是否正常；检查油加热带工作是否正常，有无破皮损坏等
	
	

	运行期间
	夏季运行   维保
	1检测系统压力；
	每年3月16日--9月30日，每月两次
	重点保障制冷效率，预防高温故障，日常例行维保检查过程中，对运行记录进行归档整理成书面报告。对于现场发现的小问题进行排查处理，不合格项进行修复


	
	
	2电气系统防潮检查。
	
	

	
	
	3、 检查室外机主板、风扇控制板、功率模块、滤波器、整流硅桥等部件是否工作正常，电控部件进行吹灰清扫，保证拨码开关的良好接触；检查室外机电源；是否存在缺相、虚接、短路等
4、 检查风扇电机工作是否有噪音、异响、过热等；轴流风扇是否损坏，运行中是否偏心等；电机支架是否变形、损坏等
5、 检查线圈阻值是否正常，阀体有无异响，有无存在机械卡死
6、检查风机运行有无异响磨损；检查风机有无过热；检查风量是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；
	
	

	
	冬季专项   维保
	1. 加热系统检查（电加热管、四通阀）；
	每年10月1日--3月15日，每月两次
	重点保障制热功能与低温运行可靠性。日常例行维保检查过程中，对运行记录进行归档整理成书面报告。对于现场发现的小问题进行排查处理，不合格项进行修复。


	
	
	2. 防冻保护功能测试；
	
	

	
	
	3. 系统预热运行测试。
4. 检查室外机主板、风扇控制板、功率模块、滤波器、整流硅桥等部件是否工作正常，电控部件进行吹灰清扫，保证拨码开关的良好接触；检查室外机电源；是否存在缺相、虚接、短路等。
5、检查风扇电机工作是否有噪音、异响、过热等；轴流风扇是否损坏，运行中是否偏心等；电机支架是否变形、损坏等
6、检查线圈阻值是否正常，阀体有无异响，有无存在机械卡死
7、检查风机运行有无异响磨损；检查风机有无过热；检查风量是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；
	
	

	
	故障响应   与处理
	1. 2小时内到场；
	7×24小时应急支持
	故障修复记录单，归入设备档案

	
	
	2. 故障诊断与修复（含更换非压缩机零部件）；
	
	

	
	
	3. 系统调试与恢复运行。
	
	

	配件支持
	配件供应   与更换
	1. 按实际需要提供《制冷配件清单》内配件；
	按需提供，常用配件24小时内到位，其他72小时内到位
	配件清单、合格证明、质保凭证

	
	
	2. 更换调试；
	
	

	
	
	3. 配件质保1年（电脑板类3个月）。
	
	

	记录与报告
	服务档案   管理
	1. 每次服务后提交电子/纸质报告；
	随服务同步完成
	完整可追溯

	
	
	2. 建立维保档案；
	
	

	
	
	3. 提供年度维保总结与建议。
	
	



