
[bookmark: _GoBack]机上塑料水壶项目采购需求
为保障机上服务正常开展，提升旅客出行体验，结合公司航班运营需求及上期机上塑料水壶采购合作实际情况，为续签决策提供依据：
一、采购需求简介
本次机上塑料水壶采购，旨在满足旅客饮水服务需求，夯实航班基础服务保障，具体要求如下：
1.品质要求：供应商须按照订单及使用计划，提供全新、合格的食品级塑料水壶。产品需符合国家食品安全及民航机上用品相关标准，无破损、渗漏、变形、异味，外观完好、规格统一。
2.产品及包装干净、完整、标识清晰，并且产品上按采购方要求免费印制山航 logo。
3.产品外形须适配公司现役机上备份箱，确保水壶摆放稳定，遇颠簸不倾倒，无热水渗漏。
二、产品原料及参数
	名称
	原料名称
	参数及质量

	
塑料水壶盖
	
聚苯乙烯（PS）
	1. 参考尺寸：长 × 宽 × 高 18 cm（±0.5cm） × 12cm（±0.5cm） × 2cm（±0.5cm）
2. 重量：68 (±5) g / 个
3. 外观：透明、表面光滑、无污渍、无划痕、无杂质、无毛刺


	

塑料水壶/塑料咖啡壶
	

聚丙烯（PP）
	1. 参考尺寸：长× 宽× 高 19cm （±0.5cm）× 12 cm（±0.5cm） × 22 cm（±0.5cm）
2. 重量：311 (±5) g/个，容量：1.6L。
3. 外观：壶盖透明，送水壶壶体白色磨砂，其中塑料咖啡壶为咖啡色；表面光滑、无污渍
4. 耐热性：不低于 100℃


	
塑料水壶夹
	
丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物 + 丙烯腈 - 苯乙烯共聚物（ABS+AS）
	1. 参考尺寸：长 × 宽 × 高 9cm （±0.5cm）× 7cm（±0.5cm）×4cm；（±0.5cm）
2.重量：11.2 (±1) g/个
3.外观：乳白色、表面光滑、无污渍


3、 质量与安全要求
1.整套产品严禁使用回收料、再生料、掺废料生产，严禁翻新、二次加工产品。整套产品整体接触热水无挥发、无水溢出、无析出，完全符合旅客直接接触使用要求。
2.产品结构牢固、耐摔、耐震荡，适配民航机上颠簸、增压、温差变化等特殊使用环境。
3. 产品原厂标注完整保质期为原有质保期，采购方及各使用单位验收合格后剩余质保时长不得低于原有质保期的三分之二；即自产品生产日期至验收合格当日的间隔天数，不得超过原厂总质保总时长的三分之一。
四、配送及交付要求
1. 供应商需严格按照采购方指定时间、指定地点完成分批或一次性配送交付，交付时效满足航班物资库存周转需求。
2.到货后须配合采购方及各基地使用单位完成现场验收、抽检、入库登记工作。
3.供货过程稳定可靠，可满足日常补货、旺季增量、临时增补等供货需求，不得出现断供、迟供、漏供情况，确保全量航班装机使用，不影响正常机上服务。
4.送货地址：送货地址包括但不限于济南、青岛、烟台、厦门、贵阳、海口、南京、沈阳、珠海、重庆、昆明、乌鲁木齐、北京等公司各基地 ，具体以采购订单通知为准。
5.外包装要求材质：3层-5层瓦楞纸，须保证储运中不破损、产品不沾污、挤压变形、不受潮，便于在货盘上码放，并足以抵御运输过程中的一般风险；货物包装完整、防护到位，分类包装，包装箱必须用包装带加固。
6.内包装要求：PE 膜袋。
7.交货时间：首次供货，应在收到济南、青岛使用单位订单之日起10日内交付。正常供货期间，应在收到各基地使用单位订单之日起7日内交付（具体根据采购方订单要求）。
五、结算
1.本采购项目的结算货币种类为人民币。
2.双方按实际购买数量计算货款。
3.乙方自开具发票之日起 10 个工作日内将相关单据邮寄至甲方或甲方使用单位。相关单据包括采购订单、产品供货清单、账单明细表、发票等。其中账单明细表列出本次发票的产品供货清单编号、采购订单编号、产品数量等明细。
4.甲方或甲方使用单位在产品初验合格，并对收到相关单据和符合要求的发票确认无误后，九十个日历日内将货款汇至乙方指定开户银行账户。
5.供应商需提供国家税务机关认可税率的增值税专用发票。
六、采购用途
本次采购的机上塑料水壶整套产品，专用于公司各航线航班客舱旅客饮水服务，主要用于机上热水、茶饮等饮品盛装与旅客发放，属于机上必备服务保障物资，不用于其他用途。产品安全等级、耐热等级、结构强度完全适配民航客舱特殊运行环境。
7、 产品照片
以下图片仅供参考
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